**报价明细表**

项目名称：山东财经大学艺术学院智慧媒体与传达设计实验室、文物艺术品修复实验室建设项目

项目编号：SDGP370000000202502010907

标包号：A 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品**  **名称** | **技术要求** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** | **品牌** | **产地** | **备注** |
| 1 | 线下拍卖软件 | 1、拍卖投影竞价系统：独立在拍卖现场使用，实时展示当前拍品的图片、图录号、名称、作者、尺寸、当前价及多币种汇率兑换。投影幻灯一键导入、拍品图片批处理、十币种自定义、多场景投影显示及自定义设置、一键初始化投影数据、支持网络直播同步拍、多分辨率投影设备扩展显示、竞价阶梯自定义设置。拍卖成功后可以导出拍品的成交价以及成功竞买的号牌。  2、拍卖财务结算系统：支持拍卖会设定、拍卖专场设定、口令权限分配设置、数据库备份整理、委托合同管理、专场设置、成交确认书打印、竞投登记、 数据核对、 买家卖家结算、自定义报表制作、成交状况查询、拍卖数据统计分析、客户黑名单管理，收付款对照平台，多样式拍品展签卡打印、拍卖师工作单打印、电话或书面委托竞投管理、拍品代办托运，发票管理，上拍通知书打印，付款通知书，退货审核清单打印等等。 | 1 | 套 | 25582 | 25582 | 易格 | 北京 | / |
| 2 | 3D显微镜 | 1. 放大倍数 连续可调20~150X 2. 视场范围2~19mm2.5~17mm 3. 旋转角度360°正反方向 4. 嵌入式LED照明光源 5. 立柱高度330mm，底座尺寸400\*300\*20mm，工作距离 17-40mm 6. 变焦比 1:7支持数字放大 7. 1/1.7英寸CMOS传感器；分辨率3840\*2160，支持千兆网、HDMI两种输出模式 8. 包含USB2.0/3.0内置专业图像处理软件   7.支持鼠标操作、U盘存储，2K拍照、录像、测量、回显、图像冻结、翻转、导出数据支持功能新建自定义模板、注释、画中画、消反光、宽动态、十字线 | 1 | 台 | 14758 | 14758 | 三智眼光学 | 深圳 | 用于艺术品的鉴定细节观察和档案留存，作为估值依据 |
| 3 | 桌面式3D打印机 | 打印尺寸：宽260mm；深260mm；高260mm；厢式结构，工具头最大移动速度：600mm/s；熔融沉积成型(FDM)，喷嘴直径0.4mm，1个喷头，操作界面机身按键，手机端APP，电脑端应用，屏幕可显示温湿度，多色模型：CFS耗材管理系统、切片软件适配多色。 | 5 | 台 | 2903 | 14515 | 创想三维 | 深圳 | 用于立体类艺术品的模拟鉴定 |
| 4 | 数码相机 | 有效像素：最高3250万像素；  记录媒体：双卡槽，存储容量2T；  图像感应器尺寸：35.9×23.9毫米；  长宽比：3:2；  除尘功能：自动、手动、添加除尘数据；  图像类型：JPEG（8位）、HEIF（10位）、RAW（14位），可以同时记录RAW+JPEG或RAW+HEIF；  记录功能：照片/短片分别记录、照片记录功能、短片记录功能、照片记录·回放、短片记录·回放；  照片风格：自动、标准、人像、风光、精致细节、中性、可靠设置、单色、用户定义1-3；  类型：OLED彩色电子取景器；  监视器尺寸和点数：13毫米，369万点；  视野率：垂直/水平方向为100%（记录画质为L，长宽比为3:2，眼点为约23毫米时）；  放大倍率：0.76倍（-1m-1，使用50mm镜头对无限远处对焦）；  眼点：约23毫米（自目镜透镜最尾端起-1m-1）；  屈光度调节范围：约-4.0～+2.0m-1（dpt）；  亮度调节：自动/手动（5级）；  色调调节：暖色、标准、冷色1、冷色2；  快门方式：机械快门、电子前帘快门、电子快门；  机身防抖：具备与镜头光学防抖联动；  24-105mm F4 LIS USM镜头，配置UV镜  配置两块原厂电池，配置充电器  配置相机包  配置三脚架，承重10kg  配置单脚架 | 1 | 套 | 28042 | 28042 | 佳能 | 珠海 | 拍摄文物艺术品图像数据，制作图录及图像数据库 |
| 5 | 高拍仪 | 分辨率：最大分辨率5880\*4412；  拍摄高度：357MM；  对焦方式：定焦；  扫描幅面：A3+；  光学解像力： 3001p/mm；  球形畸变：1%；  梯形失真：1%；  出图响应时间：2秒；  过曝控制：自动；  预览帧率：25帧/秒；  图像色彩：24位；  色彩模式：彩色模式、灰度模式、黑白模式等；  电源接口：DC12V（配置电源适配器）；  存储：64G；  录像、录音：脱机录制实时视频；  配置文稿台，支持对卷宗书籍等封面固定，封面比内页大的情况可对封面进行有效遮盖；  主流操作系统. | 1 | 台 | 2363 | 2363 | 良田 | 深圳 | / |
| 6 | 分光测色仪 | 测量结构：D/8,SCI+SCE；  测量重复性：dE\*ab0.03；  台间差：dE\*ab0.3；  显示精度：0.01；  测量/照明口径：三口径 Φ8mm/Φ11mm + Φ4mm/Φ6mm + Φ4mm/Φ3mm；  照明光源：LED+UV；  测量观察方式：摄像头；  校准：智能自动校准；  准确性保证：保证一级计量合格；  视场角：2°，10°；  积分球直径：40mm；  分光方式：纳米集成光谱器件；  感应器：硅光电二极管阵列 双16组；  波长间隔：10nm；  波长范围：400-700nm；  反射率测定范围：0-200%；  反射率分辨率：0.01%；  测量方式：单次测量，平均测量（2~99次）；  测量时间：1秒；  接口：USB、蓝牙；  屏幕：全彩屏幕，3.5英寸；  存储：1万条数据。 | 1 | 台 | 7379 | 7379 | 科思特 | 东莞 | 能够测量色度值、色差值、白度、黄度等多种测量指标。 |
| 7 | 摄影补光闪光灯 | 三灯套装  60\*90四角柔光箱2个  95cm八角柔光箱1个  2.8米摄影灯架2个  多功能大号横杆1个  保护罩3个  电源线、造型灯泡各3个  引闪器1个（佳能版）  60cm反光板2个 | 1 | 套 | 8361 | 8361 | 旭天 | 济南 | / |
| **总报价** | | | | | | 101000.00 | | | |