**报价明细表**

项目名称： 山东财经大学实验教学中心设备利旧升级建设项

项目编号： SDGP370000000202502010908

标包号： A 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术、规格、性能、功能、质量** | **单位** | **数量** | **单价** | **合价** | **品牌** | **产地** | **备注** |
| 1 | 固态硬盘 | PCIe 4.0；容量1TB；M.2接口(NVMe协议)；  读7100MB/s、写6700MB/s；高效复制传输，质量稳定耐用，使用寿命长，根据机箱情况配置安装固定支架 | 块 | 144 | 864 | 124416 | 西部数据 | 上海 | 无 |
| 2 | 固态硬盘 | 容量1TB；SATA接口；  读550MB/s、写500MB/s；高速稳定，广泛兼容，质量稳定耐用，使用寿命长，根据机箱情况配置安装固定支架 | 块 | 594 | 701 | 416394 | 长城 | 深圳 | 无 |
| 3 | 内存条 | DDR3 1600，8GB，超低时序，电压1.5V | 条 | 150 | 135 | 20250 | 长城 | 深圳 | 无 |
| 4 | 内存条 | DDR4 3200，8GB，甄选颗粒，稳定运行 | 条 | 104 | 368 | 38272 | 长城 | 深圳 | 无 |
| 5 | 硬盘保护系统（软保护） | 1、支持传统BIOS主板及UEFI主板；支持Windows 等多个操作系统，支持MBR或GPT格式双硬盘机型安装。  2、可对单分区、多分区进行快速保护和快速恢复数据。提供开放式保护模式。  3、支持机械硬盘读写优化模式，启动保护功能后与启动前硬盘读写速度相同。支持多种恢复频率；支持多操作系统；支持远程批量设定启动系统。  4、支持自动批量分配的IP、DNS、网关等参数；支持同一台电脑不同系统设置不同的IP地址。  5、支持硬盘对拷，同时支持本地1对多块硬盘复制。  6、支持系统克隆，在同一块硬盘上可以同时复制多个相同的操作系统到其他分区。  7、系统能实现多进度还原。  8、支持SATA、M.2、MSSATA、PCI-E和M.2(NVME)等接口的HDD、SHDD和SSD硬盘数据同传。支持同一主机多块硬盘智能同传。支持PXE网卡引导，可进行快速部署。  9、支持单分区、多分区同传;支持有效数据同传、全部扇区同传;支持断点续传。  10、支持定时同传，完成后自动关机。11、支持网络自动侦测功能，接收端连接到发送端后，发送端可自动显示每台接收端当前网卡速率，并把速率较低的接收端突出显示。  12、实现远程控制被控端关机、重启、唤醒；支持批量切换保护模式。  13、适配信创操作系统。  14、支持多操作系统、多种恢复策略；支持多级管理方式、隐藏关键功能菜单便于数据安全管理；灵活切换开放、保护和考试模式，适应各种教学场景。 | 点 | 200 | 144.4 | 28880 | 三茗 | 西安 | 无 |
| 6 | 设备搬迁 | 济南嘉乐安信息工程有限公司负责本项目的设备搬迁工作，包括1310台主机、显示器搬迁（章丘-舜耕双向搬迁），搬迁过程中如有设备丢失或损坏的，我单位承担全部责任。 | 项 | 1 | 21788 | 21788 | 嘉乐安 | 济南 | 无 |
| 总报价 | | | | | | 小写： 650000.00  大写：陆拾伍万元整 | | | |